[image: ]

BESTEKTEKST ARGUS S108(R)
30.62.10-a ROLHEK
Fabrikant: GNS Brinkman B.V.
Type: Stalen gegolfd platstrip beveiligingsrolhek, Argus S108 
Dagmaat breedte (mm): volgens tekening
Dagmaat hoogte (mm): volgens tekening
Pantser:
- materiaal: Staal of aluminium
- profiel: Plat, massief
- dikte (mm): 16x4 t/m 23x4
- optioneel met extra platstrip toegevoegd (uitvoering S108R)
- kleur: Geen kleur mogelijk op het pantser
Omkasting:
- materiaal: Staal
- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur
Zijgeleiding:
- materiaal: Staal
- type: Flessenhalsgeleiders
- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur
Constructie:
- materiaal: Staal
- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur
- anti- resonantiepluggen
Montage: op of in de dag montage
Aandrijving:
- 230v buismotor voorzien van verplichte afrolbeveiliging
- 400v opsteek of kettingwielmotor voorzien van verplichte afrolbeveiliging
- motorbesturing t.b.v. aansturing extra bedieningsopties
Bediening:
- sleutel- / draaischakelaar 
- handzenders
- objectdetectie met beveiliging (onderlijst- en inklimbeveiliging)
- signaallamp rood/groen
- fotocelbeveiliging
Sturing bij stroomuitval (optioneel):
- UPS accupakket bij toepassing 230v motor
- Standaard noodhandbediening met handslinger
Toepassing:
Argus S108 beveiligingsrolluiken bieden uitstekende afscherming voor met name parkeergarages, met een frequent gebruik.

Loopdeur Argus S108:
- Afmetingen (mm) : volgens tekening
Materiaal:
- stalen profielen met Argus S108 vulling
- halve maanplaat
Beslag: binnenzijde kruk, buitenzijde knop
Deurdranger
Cilinders: volgens sleutelplan
Hang- en sluitwerk: scharnieren, dag- nachtslot met cillinder
Kleur: standaard uitgevoerd in een RAL kleur naar keuze
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