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BESTEKTEKST ATLAS
30.62.10-a ROLLUIK
Fabrikant: GNS Brinkman B.V.
Type: Dubbelwandig industrieel beveiligingsrolluik, ATLAS ZDV / LDV
Dagmaat breedte (mm): volgens tekening
Dagmaat hoogte (mm): volgens tekening
Pantser:
- materiaal: Staal of aluminium
- profiel: Dubbelwandig, vlak
- dikte (mm): 1,0
- profielhoogte (mm): 100
- openingen: Optioneel deels uitgevoerd met stansgaten 
- vulling: Optioneel met steenwol of polystyrol
- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur
Omkasting:
- materiaal: Staal
- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur
Zijgeleiding:
- materiaal: Aluminium geanodiseerd
- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur
Constructie:
- materiaal: Staal
- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur
Montage: op of in de dag montage
Aandrijving:
- 230v buismotor voorzien van verplichte afrolbeveiliging
- 400v opsteek of kettingwielmotor voorzien van verplichte afrolbeveiliging
Bediening: Sleutel- / draaischakelaar 
Sturing bij stroomuitval (optioneel):
- UPS accupakket bij toepassing 230v motor
- Standaard noodhandbediening met handslinger
Toepassing:
Industriële rolluiken toepasbaar voor vrijwel alle soorten gebouwen als inbraakwerende- of vandalismebestendige afscherming. Deels warmte- en geluidsisolerend.
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