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BESTEKTEKST FACADE
30.62.10-a ROLLUIK TRANSPARANT
Fabrikant: GNS Brinkman B.V.
Type: Transparant polycarbonaat rolluik FACADE 5 of 6
Dagmaat breedte (mm): volgens tekening
Dagmaat hoogte (mm): volgens tekening
Pantser:
- materiaal: Polycarbonaat incl. aluminium pantserribben
- profiel: Vlak
- dikte (mm): 5,0 of 6,0
- kleur: Pantserribben mogelijk in elke standaard RAL kleur
Omkasting:
- materiaal: Staal
- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur
Zijgeleiding:
- materiaal: Aluminium geanodiseerd 
- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur
Constructie:
- materiaal: Staal
- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur
Montage: op of in de dag montage
Aandrijving:
- 230v buismotor voorzien van verplichte afrolbeveiliging
- 400v opsteek of kettingwielmotor voorzien van verplichte afrolbeveiliging
Bediening: Sleutel- / draaischakelaar 
Sturing bij stroomuitval (optioneel):
- UPS accupakket bij toepassing 230v motor
- Standaard noodhandbediening met handslinger
Toepassing:
Geschikt voor het volledig afsluiten van alle soorten wand- en gevelopeningen waarbij blijvend zicht gewenst is. Geschikt voor vele gebouwen en installaties en is bouwkundig zwaar en vele malen sterker dan staal.
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