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BESTEKTEKST HERMES ZS91
30.62.10-a ROLLUIK
Fabrikant: GNS Brinkman B.V.
Type: Koudgewalst stalen beveiligingsrolluik, HERMES ZS91
Dagmaat breedte (mm): volgens tekening
Dagmaat hoogte (mm): volgens tekening
Pantser:
- materiaal: Staal
- profiel: Bolvormig
- dikte (mm): 1,0
- profielhoogte (mm): 91
- openingen: Optioneel uitgevoerd met perforatiegaatjes
- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur
Omkasting:
- materiaal: Staal
- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur
Zijgeleiding:
- materiaal: Staal
- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur
Constructie:
- materiaal: Staal
- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur
Montage: op of in de dag montage
Aandrijving:
- 230v buismotor voorzien van verplichte afrolbeveiliging
- 400v opsteek of kettingwielmotor voorzien van verplichte afrolbeveiliging
Bediening: Sleutel- / draaischakelaar 
Sturing bij stroomuitval (optioneel):
- UPS accupakket bij toepassing 230v motor
- Standaard noodhandbediening met handslinger
Toepassing:
Hermes beveiligingsrolluiken bieden uitstekende afscherming voor alle soorten doorgangen, van winkelgevels tot balies en van raampartijen tot logistieke toepassingen.
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