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BESTEKTEKST PYREX BR EW SA
30.64.10-a BRAND-/ ROOKWEREND SCHERM
Fabrikant: GNS Brinkman B.V.
Type: Brand- en rookwerend scherm, PYREX BR K EW Sa
Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse): EW30 / EW60 / EW90
Rookwerendheid (NEN 6075) (klasse): Sa (koude rook 20 °C)
Dagmaat breedte (mm): volgens tekening
Dagmaat hoogte (mm): volgens tekening
Zelfsluitend (NEN-EN 13501-2): C
Aansturing: Middels BMI of stand-alone via rookmelders
Kleur doek: Grijs
Omkasting:
- materiaal: Staal verzinkt
- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur
- afmetingen bxh (mm): 250-305 x 200-250
Zijgeleiding:
- materiaal: Staal verzinkt
- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur
Constructie:
- materiaal: Staal verzinkt
- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur
Montage: op of in de dag montage
Aandrijving:
- 230v failsafe buismotor (verplicht per 11-2019 volgens de CE-eisen)
Bediening: Sleutel- / draaischakelaar 
Optioneel:
- ups noodstroomaccu t.b.v. openhouden van het scherm bij stroomuitval
Gecertificeerde ondergronden: Metalstud, beton, gasbeton, kalkzandsteen, staal (bekleed)
 
Toepassing:
Compartimentering van gebouwen en garages waarbij het rook- en brandcriteria zijn vereist.
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