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BESTEKTEKST PYREX FD
30.64.10-a BRANDLOOPDEUR
Fabrikant: GNS Brinkman B.V.
Type: Brandwerende loopdeur, PYREX FD EW 240 
Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse): EW120 / E240
Aanvullende behaalde prestatie EW240 is niet mogelijk te classificeren conform EN13501-2
Geluidsisolatie (NEN-EN-ISO 717-1) (dB): 21
Dagmaat breedte (mm): 
Dagmaat hoogte (mm): 
Opening enkelvleugelig (m²): max. 3,12
Opening tweevleugelig (m²): max. 7,31
Kozijn:
type: Hoek, - of blokkozijn
materiaal: Staal
[bookmark: _Hlk165989185]kleur: In standaard RAL kleur naar keuze
Deurblad: 
type: Dubbel,- of enkelvleugelig uitgevoerd
materiaal: Staal
dikte(mm): 100
kleur: In standaard RAL kleur naar keuze
Scharnieren: standaard 3D scharnieren
Automatische espagnoletsluiting: bij dubbelvleugelige deuren
[bookmark: _Hlk165989064]Hang- en sluitwerk: 
- standaard dag- en nachtslot voorzien van europrofielcilinder
- deurdranger(s): aan scharnierzijde of niet- scharnierzijde, zelfsluitend
Optioneel:
- paniekslot met paniekstang
- regenlijst, lek- en valdorpel
- magneetcontacten
- elektrische sluitplaten
- verdere opties op aanvraag
Gecertificeerde ondergronden: beton, gasbeton, kalkzandsteen, metselwerk
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