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BESTEKTEKST PYREX OHD
30.64.10-a BRANDWEREND OVERHEADDEUR
Fabrikant: GNS Brinkman B.V.
Type: Brandwerende overheaddeur, PYREX OHD EI(1) 120
Brandwerendheid (NEN-EN 13501-2) (klasse): EI(1) 120 
Dagmaat breedte (mm): 5.175
Dagmaat hoogte (mm): 6.967
Max. oppervlakte (m²): 23,5
Zelfsluitend (NEN-EN 13501-2): C
Aansturing: Middels BMI of stand-alone via rookmelders
Pantser:
- materiaal: Stalen panelen voorzien van composiet
- dikte(mm): 80
- hoogte(mm): 550
- kleur: Standaard wit, mogelijk in elke standaard RAL kleur
Frame:
- materiaal: Modulair stalen railsysteem
- kleur: Niet mogelijk in RAL kleur
Montage: 
- op de dag montage
- extra verlaagd railbeslag vanaf 500mm
- highlift railbeslag of verticaal railbeslag vanaf 1.600mm
Gecertificeerde ondergrond: Beton, kalkzandsteen, metselwerk
Aandrijving:
- 400 volt failsafe kettingwielmotor, gravitair zelfsluitend
- ATEX explosiegevoelige besturing en toebehoren (optioneel)
Bediening: 
- Sleutel- / draaischakelaar 
- Handzender 
Beveiliging:
- Lichtlijstbeveiliging optioneel
- Kabelbreukbeveiliging
- Inbraakwerende uitvoering conform RC2 of RC3
Weerstand tegen windbelasting (NEN-EN 12424) (klasse): 0 t/m 5


Toepassing:
Brandwerende roldeur voor personen, - goederen- en voertuigentoegang PGS15. 
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