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BESTEKTEKST COMPACTDEUR
30.62.10-a COMPACT VOUW DEUR
Fabrikant: GNS Brinkman B.V.
Type: Geïsoleerde industriële deur, SEGMENTDEUR COMPACT
Dagmaat breedte (mm): volgens tekening
Dagmaat hoogte (mm): volgens tekening
De deuren dragen de CE-markering en voldoen aan de nieuwste Europese normen
Windbestendigheid volgens EN 12424 (klasse): 1 t/m 5 (afhankelijk van breedte)
Beveiligingen:
- valbeveiliging
- slapkabelbeveiliging
- optilbeveiliging
- staalkabels met veiligheidsfactor 6
- rails met ingrijpbeveiliging + waarschuwingsmarkeringen
- waterdoorlaat klasse 2
- geluidsreductie ±20 dB(A)
Pantser:
- vouwen in een uniek railsysteem op direct boven de opening 
- materiaal: sandwichpanelen 610mm hoog en 40mm dik
- isolerend materiaal: hard polystyreen
- U- waarde: 0.76 W/m²K
- kleur (RAL): 3002, 5010, 5017, 6005, 7016, 7032, 9002, 9006, 9016, 9007
- vensters bxh (mm): Transparant rechthoekig 680x370mm, ovaal 725x325mm 
- ventilatie: 4 verschillende roosters beschikbaar
Omkasting:
- materiaal: Staal
- kleur: Standaard verzinkt of gecoat in RAL 
Zijgeleiding:
- kleur: Standaard verzinkt of gecoat in RAL
Deurframe:
- kleur: Standaard verzinkt of gecoat in RAL 
Aandrijving: 
- motor 400 V (3- fase, ± 3Amp, stekker, 5-polig, 16Amp)
- motor 230 V (1- fase, ± 6Amp, standaard stekker)
- besturingssysteem met digitale eindschakelaars. Bedieningskast met drukknoppen op-stop-neer
Bediening:
- dodemansknop
- sleutelschakelaar
- handzender 4- kanaals uitvoering
- noodhandbediening
- standaard fotocel met ondersteuning
- radar
- trekkoordschakelaar
Loopdeur:
- netto afmetingen 850 x 2100mm
- deurveer
- DIN links of DIN rechts
- cilinderslot gemonteerd met 3 sleutels
- drempelhoogte (mm): 120
- opening naar binnen of naar buiten
Ondergrond: elke standaard ondergrond met voldoende draagkracht
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