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BESTEKTEKST SNELROLDEUR DYNAMIC
30.63.11-a FLEXIBELE DEUR
Fabrikant: GNS Brinkman B.V.
Type: Zelfherstellende snelroldeur, SNELROLDEUR DYNAMIC
Dagmaat breedte (mm): volgens tekening
Dagmaat hoogte (mm): volgens tekening
Anti-crash systeem d.m.v. zachte onderbalk en rits-bevestiging
Windbestendigheid volgens EN 12424 (klasse): 1 t/m 4
Snelheid:
- openingssnelheid (m/s): instelbaar, max. 2,0
- sluitingssnelheid (m/s): instelbaar, max. 0,8
Pantser:
- materiaal: PVC- doek
- gewicht (gram/ m²): 900 tot 1300
- U- waarde: 6.0 W/m²K
- kleur (RAL): 1003, 1015, 2004, 3002, 5002, 5012, 6026, 7035, 7037, 7042, 9006 en 9010
- vensters (mm): Transparant PVC, rechthoekig, 850x500 tot 1200x500
Omkasting:
- materiaal: Staal
- kleur: Standaard verzinkt of gecoat in RAL9010
Zijgeleiding:
- materiaal: Gepatenteerd verhard polyetheen, PEHD500
- zelfsmerend (geen smeermiddelen benodigd)
Deurframe:
- materiaal: Standaard verzinkt, zelfdragend systeem
- kleur: Standaard verzinkt of gecoat in RAL9010
Beveiliging:
- fotocelbeveiliging i.c.m. afrolbeveiliging (dagbreedte < 3050mm)
- lichtlijstbeveiliging (dagbreedte >3050mm)
Aandrijving: 
- frequentiegeregelde opsteekmotor 400volt incl. besturingskast IP54
Bediening:
- standaard voorzien van 1 drukknop op schakelkast, andere zijde 1 slagknop
- bewegingsradar
- TOF-spot sensor
- Trekkoordschakelaar incl. koord 
- Handzender 
Opties:
- contragewicht t.b.v. opensturen bij stroomuitval
Ondergrond: elke standaard ondergrond met voldoende draagkracht
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