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BESTEKTEKST ARGUS T96
30.62.10-a ROLHEK
Fabrikant: GNS Brinkman B.V.
Type: Stalen beveiligingsrolhek, Argus T96
Dagmaat breedte (mm): volgens tekening
Dagmaat hoogte (mm): volgens tekening
Pantser:
- materiaal: Staal 
- profiel: buizen verbonden met scharnierende schakels
- kleur: Geen kleur mogelijk op het pantser
Omkasting:
- materiaal: Staal
- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur
Zijgeleiding:
- materiaal: Staal
- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur
Constructie:
- materiaal: Staal
- kleur: Mogelijk in elke standaard RAL kleur
Montage: op of in de dag montage
Aandrijving:
- 230v buismotor voorzien van verplichte afrolbeveiliging
- 400v opsteek of kettingwielmotor voorzien van verplichte afrolbeveiliging
Bediening:
- sleutel- / draaischakelaar 
- onderlijst- en inklimbeveiliging
Sturing bij stroomuitval (optioneel):
- UPS accupakket bij toepassing 230v motor
- Standaard noodhandbediening met handslinger
Toepassing:
Door eenvoudige vormgeving is de Argus T96 geschikt voor elke architectuur; winkeletalages, entreepartijen, (publieks-) doorgangen en nog veel meer.
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